**Załącznik nr 5**

###### Wymagania dla samochodu

| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY****POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ****WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Podwozie z kabiną** |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.110), |  |
|  | Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji ……………………..[[1]](#footnote-1) Podać markę i typ podwozia. |  |
|  | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
|  | Dopuszczalna maksymalna masa własna pojazdu do DMC 3500 kg |  |
|  | Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:- pojemność silnika min 1600 cm3- silnik wysokoprężny, turbodoładowany o mocy minimum 110 KM, - liczba cylindrów co najmniej 4- wtrysk paliwa bezpośredni- silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.  |  |
|  | Skrzynia biegów manualna mechaniczna min. 5 biegowa lub automatyczna |  |
|  | Napęd na przód |  |
|  | Kabina kolor - |  |
|  | Kabina wyposażona min w:- min 8 miejsca siedzących;- elektrycznie regulowane lusterka;- lusterka zewnętrzne ogrzewane- lusterka zewnętrzne sterowane elektroniczne- drzwi tylne oszklone;- oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej- radio samochodowe z bluetooth, - światła do jazdy dziennej;- drzwi boczne przesuwane oszklone;- drzwi tylne dwuskrzydłowe- Klimatyzacja z nawiewem w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min.60 litrów |  |
|  | Pojazd wyposażony w system ABS, ASR, ESP lub równoważne |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
|  | Czujniki parkowania przód  |  |
| **II** | **Warunki gwarancji i serwisu** |  |
| 2.1. | Gwarancja min. 3 lata z limitem kilometrów w 3 roku nie mniejszym niż 90 tys. km/rok |  |
| 2.2. | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 2.3. | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - karta pojazdu- badania techniczne  |  |
| **III** | **Dodatkowe wyposażenie**  |  |
| 3.1. | Zabudowa do przewozu jednej osoby niepełnosprawnejMinimalne wymagania:Mocowanie wózka w podłodze;Zestaw atestowanych pasów bezpieczeństwa dla przewożonej osoby, Najazdy aluminiowe antypoślizgowe |  |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.**

…………………………………………………..

 Podpis i imienna pieczątka wykonawcy

1. 2020 [↑](#footnote-ref-1)